[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET PKI

カテゴリー：PKI / 一般コマンド

`SET PKI [CERTSTORELIMIT=12..256] [CMPRETRYMAX=0..10] [CMPRETRYPERIOD=10..600] [CRLUPDATEPERIOD=1..168] [SUBJECTALTNAME={ipadd|altname}]`

ipadd: IPアドレス
altname: 名前（1〜64文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

PKIモジュールのグローバル設定パラメーターを変更する。

パラメーター

CERTSTORELIMIT: 証明書データベースに保存する証明書の最大数を指定する。証明書の数が最大値を超えたときは、自動的に取得した証明書のうちで最も古いものが削除される。デフォルトは24

CMPRETRYMAX: CMPメッセージの再送リトライ回数。デフォルトは1

CMPRETRYPERIOD: CMPメッセージの再送間隔（秒）。デフォルトは30秒

CRLUPDATEPERIOD: CRLデータベース内の証明書失効リスト（CRL）を再読み込みする間隔（時間）。デフォルトは24時間。

SUBJECTALTNAME: 証明書の発行を要求するときに、SubjectのAlternative Name（所有者の別名）として指定する名前。IPアドレスか名前で指定する。

関連コマンド

SHOW PKI

参考

RFC1779, A String Representation of Distinguished Names
RFC2459, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H