[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE FRAMERELAY DLC

カテゴリー：フレームリレー / DLC

`DELETE FRAMERELAY=fr-interface DLC=dlci`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
dlci: DLCI（0〜1023）

手動で設定したDLCをフレームリレーインターフェースから削除する。
本コマンドは、PVC状態確認手順（LMI）を使用していないときのみ有効。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DLC: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

関連コマンド

ADD FRAMERELAY DLC
DISABLE FRAMERELAY DLC
DISABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
ENABLE FRAMERELAY DLC
ENABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
RESET FRAMERELAY DLC
SET FRAMERELAY DLC
SHOW FRAMERELAY DLC

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H