[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE L2TP DEBUG

カテゴリー：L2TP / 一般コマンド

`ENABLE L2TP DEBUG={ALL|PKT|STATE} {CALL[=call-id]|TUNNEL[=tunnel-id]}`

call-id: コールID（1〜65535）
tunnel-id: トンネルID（1〜65535）

L2TPのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

DEBUG: 有効にするデバッグオプション。ALL（すべてのオプション）、PKT（トンネル上のパケットの表示）、STATE（L2TPコールやトンネルの状態表示）から選択する。

CALL: L2TPコールID。単にCALLと指定した場合は、起動中のL2TPコールと、これ以降に起動されたすべてのL2TPコールが対象となる。

TUNNEL: L2TPトンネルID。単にTUNNELと指定した場合は、確立中のL2TPトンネルと、これ以降に確立されたすべてのL2TPトンネルが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > enable l2tp debug=state tunnel

    Manager > enable l2tp debug=state call

    Manager >
    Info (146281): Call completed successfully.

    Info (146275): Call CONNECTED on asyn 1.

    Manager > L2TP [ tunnelId:0 to 192.168.1.32:1701 ]
            old state idle - new state wait-ctl-reply
    L2TP [ tunnelId:3400 to 192.168.1.32:1701 ]
            old state wait-ctl-reply - new state established
    L2TP [ tunnelId:3400 callId:0 to 192.168.1.32:1701 ]
            old state idle - new state wait-reply
    L2TP [ tunnelId:3400 callId:51299 to 192.168.1.32:1701 ]
            old state wait-reply - new state established

    Manager > enable l2tp debug=pkt tunnel

    Manager > L2TP tx  [ tunnelId:3400 callId:51299 to 192.168.1.32:1701 ]
    40020060 0d48c863 ff030021 45000054 00390000 ff0137ec c0a80132 c0a80101
    0800abfc c2000000 aec4bd3b 2bff0700 08090a0b 0c0d0e0f 10111213 14151617
    18191a1b 1c1d1e1f 20212223 24252627 28292a2b 2c2d2e2f 30313233 34353637

    L2TP rx  [ tunnelId:3400 callId:51299 to 192.168.1.32:1701 ]
    40020060 407b186f ff030021 45000054 00390000 3f01f7ec c0a80101 c0a80132
    0000b3fc c2000000 aec4bd3b 2bff0700 08090a0b 0c0d0e0f 10111213 14151617
    18191a1b 1c1d1e1f 20212223 24252627 28292a2b 2c2d2e2f 30313233 34353637

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE L2TP
DISABLE L2TP DEBUG
DISABLE L2TP SERVER
ENABLE L2TP
ENABLE L2TP SERVER
SHOW L2TP

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H