[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SNMP

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SHOW SNMP`

SNMPモジュールの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show snmp

    SNMP configuration:
      Status .......................... Enabled
      Authentication failure traps .... Enabled
      Local Interface SNMPv1 .......... Not Set
      Local Interface SNMPv2 .......... Not Set
      Local Interface SNMPv3 .......... Not Set
      Community ....................... public
        Access ........................ read-only
        Status ........................ Enabled
        Traps ......................... Enabled
        Open access ................... No

    SNMPv3 engine information:
        snmpEngineID .................. 800000cf030000cd123456
        snmpEngineBoots ............... 6
        snmpEngineTime ................ 1388

    SNMP counters:
      inPkts ...................... 15006       outPkts ..................... 15006
      inBadVersions ................... 0       outTooBigs ...................... 0
      inBadCommunityNames ............. 0       outNoSuchNames .................. 0
      inBadCommunityUses .............. 0       outBadValues .................... 0
      inASNParseErrs .................. 6       outGenErrs ...................... 0
      inTooBigs ....................... 0       outGetRequests .................. 0
      inNoSuchNames ................... 0       outGetNexts ..................... 0
      inBadValues ..................... 0       outSetRequests .................. 0
      inReadOnlys ..................... 0       outGetResponses ............. 14981
      inGenErrs ....................... 0       outTraps ........................ 6
      inTotalReqVars .............. 14977
      inTotalSetVars .................. 0
      inGetRequests ................... 0
      inGetNexts .................. 14977
      inSetRequests ................... 0
      inGetResponses .................. 0
      inTraps ......................... 0

    SNMPv3 counters:
      UnsupportedSecLevels ............ 0       UnknownSecModels ................ 0
      NotInTimeWindows ................ 0       InvalidMsgs ..................... 0
      UnknownUserNames ................ 1       UnknownPDUHandlers .............. 0
      UnknownEngineIDs ............... 14
      WrongDigests .................... 4
      DecryptionErrors ................ 0

表 1
SNMP configurationセクション | SNMPモジュールの基本設定が表示される
Status | SNMPエージェントの状態。EnabledかDisabled
Authentication failure traps | 認証トラップの有効・無効
Local Interface SNMPv1 | SNMPv1パケットの送信に使用するローカルIPインターフェース（ループバックインターフェース）。未設定時はNot Set
Local Interface SNMPv2 | SNMPv2cパケットの送信に使用するローカルIPインターフェース（ループバックインターフェース）。未設定時はNot Set
Local Interface SNMPv3 | SNMPv3パケットの送信に使用するローカルIPインターフェース（ループバックインターフェース）。未設定時はNot Set
Community | コミュニティー名
Access | コミュニティーのアクセス権。read-only、read-writeのどちらか
Status | コミュニティーの状態。EnabledかDisabled
Traps | トラップ生成の有効・無効
Open access | すべてのホストからSNMPによるアクセスを許可するかどうか。YesまたはNoSNMPv3 engine informationセクション
snmpEngineID | エンジンID
snmpEngineBoots | エンジン初期化（再起動）回数。エンジンIDが変更されると1に戻る
snmpEngineTime | エンジン初期化後の経過時間（秒）
SNMP countersセクション | SNMP関連の統計カウンターが表示される
inPkts | 受信SNMPパケット数
inBadVersions | 未サポートのバージョン番号を持つSNMPメッセージの受信総数
inBadCommunityNames | 不明なコミュニティー名を持つSNMPメッセージの受信総数
inBadCommunityUses | コミュニティー名とオペレーションの権限が一致しないSNMPメッセージの受信総数
inASNParseErrs | ASN.1構文エラーによりデコードできなかったSNMPメッセージの受信総数
inTooBigs | エラー状態フィールドに「tooBig」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inNoSuchNames | エラー状態フィールドに「noSuchName」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inBadValues | エラー状態フィールドに「badValue」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inReadOnlys | エラー状態フィールドに「readOnly」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inGenErrs | エラー状態フィールドに「genErr」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inTotalReqVars | 受信したGetRequestおよびGetNextRequestメッセージに応じて読み出されたMIBオブジェクトの合計数
inTotalSetVars | 受信したSetRequestメッセージに応じて変更されたMIBオブジェクトの合計数
inGetRequests | 受信したGetRequestメッセージの総数
inGetNexts | 受信したGetNextRequestメッセージの総数
inSetRequests | 受信したSetRequestメッセージの数
inGetResponses | 受信したGetResponseメッセージの総数
inTraps | 受信したSNMPトラップの総数
outPkts | 送信SNMPパケット数
outTooBigs | エラー状態フィールドに「tooBig」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outNoSuchNames | エラー状態フィールドに「noSuchName」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outBadValues | エラー状態フィールドに「badValue」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outGenErrs | エラー状態フィールドに「genErr」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outGetRequests | 送信したGetRequestメッセージの総数
outGetNexts | 送信したGetNextRequestメッセージの総数
outSetRequests | 送信したSetRequestメッセージの総数
outGetResponses | 送信したGetResponseメッセージの総数
outTraps | 送信したSNMPトラップの総数
SNMPv3 countersセクション | SNMPv3固有の統計カウンターが表示される
UnsupportedSecLevels | 未サポートのセキュリティーレベルを含むSNMPパケット受信数
NotInTimeWindows | 規定の時間内（Time Window内）に受信できなかったSNMPパケット受信数
UnknownUserNames | 不明なユーザー名を含むSNMPパケット受信数
UnknownEngineIDs | 不明なエンジンIDを含むSNMPパケット受信数
WrongDigests | 認証データ（ダイジェスト）の値が予期したものと異なるSNMPパケット受信数
DecryptionErrors | 復号できなかったSNMPパケット受信数
UnknownSecModels | 未サポートのセキュリティーモデルを含むSNMPパケット受信数
InvalidMsgs | 不正なコンポーネントを含むSNMPパケット受信数
UnknownPDUHandlers | 不明なPDUを含むSNMPパケット受信数

関連コマンド

CREATE SNMP COMMUNITY
DISABLE SNMP
DISABLE SNMP AUTHENTICATE_TRAP
ENABLE SNMP
ENABLE SNMP AUTHENTICATE_TRAP
SET SNMP ENGINEID
SET SNMP LOCAL
SHOW SNMP COMMUNITY

参考

RFC1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II
RFC1901, Introduction to Community-based SNMPv2
RFC1902, Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1903, Textual Conventions for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1904, Conformance Statements for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1905, Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1906, Transport Mappings for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1907, Management Information Base for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H