[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# show radius local-server user

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server user [USERNAME] [detail]`

ローカルRADIUSサーバーに登録されているユーザーの情報を表示する。

### パラメーター

`USERNAME` | ユーザー名。指定時は該当ユーザーのみ、省略時はすべてのユーザーが表示される
`detail` | 詳細な情報を表示

### 使用例

■ ユーザーの情報を一覧表示する。

    awplus> show radius local-server user ↓

    Total users: 9
    Maximum users allowed by license: XXX

    User-Name                                     Group             Vlan
    --------------------------------------------------------------------------------
    a                                             admins
    ddddd                                         admins
    gaorin                                        operators
    nagorin                                       operators
    user10-a                                      vlan10members     10
    user10-b                                      vlan10members     10
    user20-a                                      vlan20members     20
    user20-b                                      vlan20members     20
    zain                                          operators

表 1
Total users | 登録済みユーザー数
Maximum users allowed by license | 登録可能なユーザーの最大数
User-Name | ユーザー名
Group | ローカルRADIUSサーバーのユーザーグループ名
Vlan | ユーザーグループに割り当てられているVLAN

■ ユーザーの情報をより詳細に表示する。

    awplus> show radius local-server user detail ↓

    Total users: 3
    Maximum users allowed by license: xxx

    --------------------------------------------------------------------------------
    Username  : user_a
      Group   : group_a
      Vlan    :
      Reject  : No
    Username  : user_b
      Group   : group_a
      Vlan    :
      Reject  : Yes
    Username  : user_c
      Group   :
      Vlan    :
      Reject  : No

表 2
Total users | 登録済みユーザー数
Maximum users allowed by license | 登録可能なユーザーの最大数
Username | ユーザー名
Group | ローカルRADIUSサーバーのユーザーグループ名
Vlan | ユーザーグループに割り当てられているVLAN
Reject | userコマンドのrejectオプションもしくはuser rejectコマンドで認証要求の拒否設定（ユーザーの無効化設定）が行われているかどうか

### 注意・補足事項

■ 登録可能なユーザーの最大数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。

### 関連コマンド

group（RADIUSサーバーモード）
user（RADIUSサーバーモード）
vlan（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
user reject（RADIUSサーバーモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T