[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW LOG QUEUE

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`SHOW LOG QUEUE`

ログメッセージキュー内のメッセージに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show log queue

     Queue  RAM Messages    NVS Messages    Type
     ------------------------------------------------------------------------------
     01     0000/0100       0000/0000       Syslog
     TE     0007/0200       0000/0000       Memory
     ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Queue | ログ出力ID（1〜20）またはTE（TEMPORARY）
RAM Messages | 現在RAM上に保存されているメッセージ数/RAM上に保存可能な最大メッセージ数
NVS Messages | 未サポート
Type | メッセージの最終的な送信先。Memory、Email、Syslogのいずれか

関連コマンド

SHOW LOG
SHOW LOG OUTPUT
SHOW LOG STATUS

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B