[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# RESET PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`RESET PING POLL=poll-id`

poll-id: PingポーリングID（1〜100）

Pingポーリングのカウンターを初期化し、機器の状態を初期値の「Up」に戻す。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

備考・注意事項

本コマンドの実行により機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻っても、DEVICEUPイベントは発生しない。

関連コマンド

DELETE PING POLL
DISABLE PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B