[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW SYSTEM

カテゴリー：運用・管理 / システム

`SHOW SYSTEM`

システム情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show system

    Switch System Status                            Time 00:10:25 Date 01-Jan-1999.
    Board      ID Bay Board Name                     Host Id Rev    Serial number
    --------------------------------------------------------------------------------
    Base      252     8624PS                               0 P1-1   4432406380544
    Uplink    246  0  AT-A47                               0 M1-0   0
    Uplink    246  1  AT-A47                               0 M1-0   0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Memory -   DRAM : 32768 kB    FLASH :  8192 kB
    --------------------------------------------------------------------------------
    SysDescription
    CentreCOM 8624PS version 2.6.5-02 06-May-2005
    SysContact

    SysLocation

    SysName

    SysDistName

    SysUpTime
    62558 ( 00:10:25 )
    Boot Image      : sr109.fbr size 528968 01-Jan-1999
    Software Version: 2.6.5-02 06-May-2005
    Release Version : 2.6.5-00 11-Feb-2005
    Patch Installed : Release Patch
    Territory       : japan
    Help File       : help.hlp

    Main PSU        : On          Main Fan        : On
    RPS Monitor     : Off

    Temperature     : Normal

    Fan     Status
    ---------------
    1       Normal
    2       Normal
    3       Normal
    4       Normal
    5       Normal
    ---------------

    Configuration
    Boot configuration file: flash:test.cfg (exists)
    Current configuration: flash:test.cfg

    Security Mode   : Disabled

    Patch files
    Name            Device     Size      Version
    --------------------------------------------
    sr265-02.paz    flash      11116     2.6.5-2
    --------------------------------------------

表 1
Board | 製品（部品）の種類。Base（スイッチ本体）、Uplink（拡張モジュール）がある
ID | 製品（部品）の種類を示すID番号
Bay | 拡張モジュールのスロット番号。0（25）、1（26）のどちらか
Board Name | 製品（部品）の名称
Rev | 製品（部品）のハードウェアリビジョン
Serial number | 製品（部品）のシリアル番号（スイッチ本体のみ表示される）
DRAM | 実装されているDRAMメモリー容量
FLASH | 実装されているフラッシュメモリーの容量
SysDescription | 製品およびファームウェアの概要（MIB-IIのsysDescr）
SysContact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）
SysLocation | 設置場所（MIB-IIのsysLocation）
SysName | システム名（MIB-IIのsysName）
SysUpTime | 稼働時間（前回リブートしてからの時間）
Boot Image | ブートイメージの名称、サイズ、日付
Software Version | パッチを含むソフトウェアバージョン
Release Version | リリースファイルのバージョン
Patch Installed | インストールされているパッチの説明。NONEはパッチなし
Territory | 地域（australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa）
Help File | HELPコマンドが使用するヘルプファイル名
Main PSU | 本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示
Main Fan | 本製品のファンの状態。On/Offで表示
RPS Monitor | リダンダント電源装置（RPS）状態監視のオン・オフ
RPS Connected | 本体にRPSが接続されているかどうか（RPS Monitorがオンのときだけ表示される）
RPS PSU | RPS電源の状態（RPSが接続されているときだけ表示される）
Temperature | 内部温度の状態。Normal（正常）、Warning（異常を検出）、Failed（温度取得に失敗）のいずれか
Fan Status | 本体側面ファン（1〜5の5基。1が前面側で5が背面側）の状態。Normal（正常）、Warning（異常を検出）、Failed（状態取得に失敗）のいずれか
Boot configuration file | 起動時に読み込まれる設定ファイル名
Current configuration | 現在の設定のもととなったファイル名
Security Mode | セキュリティーモードで動作しているか。EnabledまたはDisabled
Patch files | インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告（Warning）のメッセージが表示される
Name | パッチファイル名
Device | パッチファイルが格納されているデバイス。本製品ではflashのみ
Size | パッチファイルのサイズ
Version | パッチファイルのバージョン

関連コマンド

DISABLE SYSTEM SECURITY_MODE
ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
SET HELP
SET SYSTEM CONTACT
SET SYSTEM LOCATION
SET SYSTEM NAME
SET SYSTEM RPSMONITOR

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B