[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW IP DNS CACHE

カテゴリー：IP / 名前解決

`SHOW IP DNS CACHE`

DNSキャッシュの内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip dns cache

    DNS Cache                Entries ... 5 (1480 bytes)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Domain Name                                      IP Address        TTL   Matches
                                                                      (Min)
    --------------------------------------------------------------------------------
    ar720-2-eth1.birds.or.jp                         192.168.20.1       29         0
    ar410-vlan1.birds.or.jp                          ---                29         0
      ::
    ar410-eth0.birds.or.jp                           172.16.10.254      29         0
    ar720-1-eth0.birds.or.jp                         192.168.10.1       29         1
    kijitora.birds.or.jp                             192.168.10.100     17         2
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Entries | キャッシュエントリー数（カッコ内はメモリー消費量）
Domain Name | ドメイン名
IP Address | IPアドレス
TTL | エントリーの残り有効期限（分）
Matches | キャッシュヒット数（問い合わせに対してキャッシュエントリーの内容で応答した回数）

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE IP DNS
DISABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP DNSRELAY
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SHOW IP DNS
TELNET

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B