[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW DHCPSNOOPING

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`SHOW DHCPSNOOPING`

DHCP Snoopingの全般的な設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcpsnooping

    DHCP Snooping Information
    ---------------------------------------------------------------------------
    DHCP Snooping .............. Enabled
      Option 82 status ......... Enabled
      ARP security ............. Enabled
      Debug enabled ............ None

    DHCP Snooping Database:
      Full Leases/Max Leases ... 2/26
      Check Interval ........... 60 seconds
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
DHCP Snooping | DHCP Snoopingの有効・無効
Option 82 status | リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加・検査・削除機能の有効・無効
ARP security | ARPセキュリティー機能の有効・無効
Debug enabled | 未サポート
Full Leases/Max Leases | DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）に現在登録されているクライアントの数 / 登録可能なクライアントの総数
Check Interval | バインディングデータベースのチェック間隔

関連コマンド

ENABLE DHCPSNOOPING

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B