[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET SNMP TARGETPARAMS

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SET SNMP TARGETPARAMS=params [SECURITYLEVEL={noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv}] [USER=username]`

params: SNMPターゲットパラメーターセット名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
username: SNMPユーザー名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv3）ターゲット（通知メッセージの送信先）との通信に使用するパラメーターセット（セキュリティーレベルとユーザー名）の内容を変更する。

パラメーター

TARGETPARAMS: SNMPターゲットパラメーターセット名

SECURITYLEVEL: 本ターゲットパラメーターセットにおいて求められるセキュリティーレベルを指定する。noAuthNoPriv（認証なし・暗号化なし）、authNoPriv（認証あり・暗号化なし）、authPriv（認証あり・暗号化あり）から選択する。USERパラメーターで指定したユーザーのセキュリティーレベルと同じレベルを指定すること。

USER: SNMPユーザー名。ADD SNMP USERコマンドで定義したユーザー名を指定する。

例

``■ SNMPグループ「admins」を定義する。セキュリティーレベルは認証あり・暗号化あり。読み出し、書き込み、通知受信のすべてにおいて、internetノード（1.3.6.1）以下のすべてのオブジェクトにアクセスできるよう設定する。
`ADD SNMP VIEW=most MIB=internet TYPE=INCLUDE
ADD SNMP GROUP=admins SECURITYLEVEL=AUTHPRIV READVIEW=most WRITEVIEW=most NOTIFYVIEW=most
` ■ SNMPグループ「mib2operators」を定義する。セキュリティーレベルは認証あり・暗号化なし。mib-2ノード（1.3.6.1.2.1）以下の読み出しだけを許可する。
`ADD SNMP VIEW=standard MIB=mib-2 TYPE=INCLUDE
ADD SNMP GROUP=mib2operators SECURITYLEVEL=AUTHNOPRIV READVIEW=standard`

関連コマンド

ADD SNMP TARGETPARAMS
DELETE SNMP TARGETPARAMS
SHOW SNMP TARGETPARAMS

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B