[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`DELETE IP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

IPインターフェースを削除する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B