[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE IP HELPER

カテゴリー：IP / UDPブロードキャストヘルパー

`DELETE IP HELPER DESTINATION=ipadd INTERFACE=vlan-if PORT={port|port-name}`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
port: UDPポート番号（1〜65535）
port-name: サービス名

UDPブロードキャストパケットの転送先登録を削除する。

パラメーター

DESTINATION: UDPブロードキャストの転送先IPアドレス

INTERFACE: UDPブロードキャストを監視するIP（VLAN）インターフェース

PORT: UDPポート番号

関連コマンド

ADD IP HELPER
DISABLE IP HELPER
ENABLE IP HELPER
SHOW IP HELPER

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B