[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW IP ROUTE FILTER

カテゴリー：IP / 経路制御フィルター

`SHOW IP ROUTE FILTER`

IPルートフィルターの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip route filter

    IP Route Filters
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ent.   IP Address        Mask              Nexthop           Policy      Matched
           Protocol          Direction         Interface         Action
    --------------------------------------------------------------------------------
      1    200.200.20.*      *.*.*.*           Any               -                 0
           Any               Both              -                 Exclude
      2    *.*.*.*           *.*.*.*           Any               -                 0
           Any               Both              -                 Include

           Request: 4                Passes: 4                Fails: 0
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Ent. | フィルターエントリー番号
IP Address | 宛先ネットワークアドレス
Mask | ネットワークマスク
Nexthop | ネクストホップアドレス
Policy | 未サポート
Matched | 該当エントリーのマッチ回数
Protocol | ルーティングプロトコル
Direction | フィルターの適用方向。Receive（受信時）、Send（送信時）、Both（送受信時）のいずれか。
Interface | フィルターが適用されているインターフェース。
Action | フィルターアクション。Include（許可）またはExclude（拒否）

関連コマンド

ADD IP ROUTE FILTER
DELETE IP ROUTE FILTER
SET IP ROUTE FILTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B