[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW IP TRUSTED

カテゴリー：IP / 経路制御フィルター

`SHOW IP TRUSTED`

Trusted Routerリストを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip trusted

       Host address
    ------------------
       192.168.1.100
       172.16.28.32
       172.16.28.169
    ------------------

関連コマンド

ADD IP TRUSTED
DELETE IP TRUSTED

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B