[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DISABLE PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`DISABLE PING POLL=poll-id`

poll-id: PingポーリングID（1〜100）

Pingポーリングを停止（無効）状態にする。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

関連コマンド

ENABLE PING POLL
RESET PING POLL
SET PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B