[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET TELNET

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SET TELNET [TERMTYPE=string] [INSERTNULL={ON|OFF}] [LISTENPORT=port]`

string: 文字列（1〜31文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）
port: TCPポート番号（1〜65535）

Telnetクライアント、Telnetサーバー機能の設定を変更する。

パラメーター

TERMTYPE: Telnetサーバーへの接続時に送信する端末タイプ文字列。デフォルトではUNKNOWNが送られる。

INSERTNULL: CRのあとにヌル文字を挿入するかどうか。デフォルトはOFF。

LISTENPORT: TelnetサーバーのリスニングTCPポート。デフォルトは23

関連コマンド

ENABLE TELNET SERVER
TELNET

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B