[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW DHCP

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`SHOW DHCP`

DHCPサーバー機能（未サポート）、DHCPクライアント機能の設定や状態を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp

    DHCP Server

      State .................. disabled
      BOOTP Status ........... disabled
      Extended Client ID ..... disabled
      Debug Status ........... disabled
      Policies ............... none currently defined
      Ranges ................. none currently defined
      In Messages ............ 11
      Out Messages ........... 11
      In DHCP Messages ....... 11
      Out DHCP Messages ...... 11
      In BOOTP Messages ...... 0
      Out BOOTP Messages ..... 0

    DHCP Client

      Interface .............. vlan1
      Client Identifier ...... 00-00-cd-18-05-bf
      State .................. bound
      Server ................. 172.17.28.1
      Assigned Domain ........ tw.example.com
      Assigned IP ............ 172.17.28.235
      Assigned Mask .......... 255.255.255.0
      Assigned Gateway ....... 172.17.28.32
      Assigned DNS ........... 172.17.28.1 172.17.22.10
      Assigned Lease ......... 3600

表 1：DHCPサーバーの状態
State | 未サポート
BOOTP Status | 未サポート
Extended Client ID | （DHCPクライアント機能）DHCPメッセージ送信時に、VLANインターフェースごとに異なるClient IDを使用するかどうか。
Policies | 未サポート
Ranges | 未サポート
In Messages | DHCP/BOOTPメッセージ受信数
Out Messages | DHCP/BOOTPメッセージ送信数
In DHCP Messages | DHCPメッセージ受信数
Out DHCP Messages | DHCPメッセージ送信数
In BOOTP Messages | BOOTPメッセージ受信数
Out BOOTP Messages | BOOTPメッセージ送信数

表 2：DHCPクライアントの状態
Interface | DHCPサーバーからIPアドレスを取得するよう設定されたインターフェース名
State | DHCPネゴシエーションの状態。init、selecting、boundのいずれか。
Server | DHCPサーバーのIPアドレス。DHCP応答未受信時は0.0.0.0と表示される。
Assigned IP | DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレス。未割り当て時は0.0.0.0と表示される。
Assigned Mask | DHCPサーバーから割り当てられたサブネットマスク。未割り当て時は0.0.0.0と表示される。
Assigned Gateway | DHCPサーバーから割り当てられたゲートウェイアドレス。未割り当て時は0.0.0.0と表示される。
Assigned DNS | DHCPサーバーから割り当てられたDNSサーバーアドレス。未割り当て時は0.0.0.0と表示される。
Assigned Lease | リース期限。未割り当て時は0と表示される。

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B