[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`DELETE IP ARP={ipadd|ALLDYNAMIC}`

ipadd: IPアドレス

指定したIPアドレスを持つホストのエントリーをARPキャッシュから削除する。
エントリーは、スタティックに登録したものでも、ダイナミックに登録されたものでもよい。

パラメーター

ARP: 削除するホストのIPアドレスを指定する。キーワードALLDYNAMICを指定した場合は、すべてのダイナミックエントリーが削除される（スタティックエントリーは削除されない）。

例

``■ ARPキャッシュから、IPアドレス192.168.100.100のホストエントリーを削除する。
`DELETE IP ARP=192.168.100.100`

関連コマンド

ADD IP ARP
SHOW IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B