[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御

`ENABLE IP ROUTE {CACHE|COUNT|MULTIPATH}`

IPルートキャッシュ、ルートカウンター、等価コストマルチパスルーティングを有効にする。

パラメーター

CACHE: ルートキャッシュを有効にする。デフォルトは有効。

COUNT: ルートカウンターを有効にする。デフォルトは無効。

MULTIPATH: 等価コストマルチパスルーティングを有効にする。デフォルトは有効。

関連コマンド

DISABLE IP ROUTE
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B