[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD IP TRUSTED

カテゴリー：IP / 経路制御フィルター

`ADD IP TRUSTED=ipadd`

ipadd: IPアドレス

Trusted RouterリストにIPアドレスを追加する。
Trusted Routerがひとつでも定義されている場合、リストに登録されているIPアドレスからのRIP情報だけを使用する。Trusted Routerが定義されていないときは、すべてのRIP情報を使用する。Trusted Routerは32個まで登録できる。

パラメーター

TRUSTED: Trusted RouterのIPアドレス

例

``■ 172.30.100.1からのRIP情報だけを使用する。
`ADD IP TRUSTED=172.30.100.1`

関連コマンド

DELETE IP TRUSTED
SHOW IP TRUSTED

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B