[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DESTROY STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル

`DESTROY STP={stpname|ALL}`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

ユーザー定義のSTPドメインを削除する。
所蔵VLANが存在するSTPドメインは削除できない。あらかじめDELETE STP VLANコマンドでVLANを削除してから本コマンドを実行すること。

パラメーター

STP: STPドメイン名。default STPは削除できない。ALLを指定した場合は、default STPを除くすべてのSTPドメインを削除する。ただし、ひとつでも削除できないSTPがある場合（所属VLANが残っていた場合など）、本コマンドは失敗する（何も変化しない）。

関連コマンド

CREATE STP
DISABLE STP
ENABLE STP
SET STP
SHOW STP

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B