[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPX CIRCUIT

カテゴリー：IPX / IPXインターフェース
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW IPX CIRCUIT[=circuit]`

circuit: IPXインターフェース番号（1〜512）

IPXインターフェースの設定情報を表示する。

パラメーター

CIRCUIT: IPXインターフェース番号。省略時はすべてのインターフェースに関する情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipx circuit

    IPX CIRCUIT information

    Name ......................... Circuit 1
    Status ....................... enabled
    Interface .................... vlan1   (802.3)
    Network number ............... 00000028
    Station number ............... 0090991b600a
    Link state ................... up
    Cost in Novell ticks ......... 1
    Type20 packets allowed ....... no
    On demand .................... no

    Spoofing information
    Keep alive spoofing .......... no
    SPX watch dog spoofing ....... no
    On SPX connection failure .... UPLINK
    On end of SPX spoofing ....... UPLINK

    RIP broadcast information
    Change broadcasts ............ yes
    General broadcasts ........... yes
    General broadcast interval ... 60 seconds
    Maximum age .................. 180 seconds

    SAP broadcast information
    Change broadcasts ............ yes
    General broadcasts ........... yes
    General broadcast interval ... 60 seconds
    Maximum age .................. 180 seconds

    Filter information
    Filters ...................... none

表 1
Name | IPXインターフェース名
Status | IPXインターフェースの有効・無効
Interface | 下位インターフェース名。カッコ内はフレームタイプ
Network number | IPXネットワーク番号
Station number | IPXステーション番号（MACアドレス）
Link state | リンクステータス。upまたはdown
Cost in Novell ticks | インターフェースの通過コスト（単位はチック。1チック=1/18秒）
Type20 packets allowed | IPXタイプ20パケット（NetBIOS over IPX）をブロードキャストするかどうか
Change broadcasts | RIPおよびSAP更新パケットのブロードキャスト有効・無効
General broadcasts | RIPおよびSAPパケットのブロードキャスト有効・無効
General broadcast interval | RIPおよびSAPパケットの送信間隔
Maximum age | ルーティングテーブルおよびサービステーブル内のRIP、SAPエントリーのエージングタイム（秒）
Filters | 該当インターフェースに適用されているフィルターの数

関連コマンド

ADD IPX CIRCUIT
DELETE IPX CIRCUIT
DISABLE IPX CIRCUIT
ENABLE IPX CIRCUIT

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P