[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# CREATE STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`CREATE STP=stpname`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

STPドメインを作成する。15個まで作成できる。
作成直後のSTPドメインはディセーブル状態になっている。

パラメーター

STP: STPドメイン名

例

``■ STPドメイン「mystp」を作成する。
`CREATE STP=mystp`

関連コマンド

DESTROY STP
ENABLE STP
SET STP
SHOW STP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P