[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SNMP TARGETPARAMS

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SHOW SNMP TARGETPARAMS[=params]`

params: SNMPターゲットパラメーターセット名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv3）ターゲット（通知メッセージの送信先）との通信に使用するパラメーターセット（セキュリティーレベルとユーザー名）の設定内容を表示する。

パラメーター

TARGETPARAMS: SNMPターゲットパラメーターセット名。省略時はすべてのパラメーターセットが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show snmp targetparams

    SNMP target params information:
      Target Params Name .............. psupervisor
        Security Level ................ authPriv
        User Name ..................... supervisor
        Row Status .................... active
      Target Params Name .............. pzein
        Security Level ................ authNoPriv
        User Name ..................... zein
        Row Status .................... active

表 1
Target Params Name | ターゲットパラメーターセット名
Security Level | セキュリティーレベル。noAuthNoPriv（認証なし・暗号化なし）、authNoPriv（認証あり・暗号化なし）、authPriv（認証あり・暗号化あり）のいずれか
User Name | ユーザー名
Row Status | ターゲットパラメーターセットの状態。active、notInService、notReadyのいずれか

関連コマンド

ADD SNMP TARGETPARAMS
DELETE SNMP TARGETPARAMS
SET SNMP TARGETPARAMS

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P