[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP ICMPREPLY

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`DISABLE IP ICMPREPLY[={ALL|NETUNREACH|HOSTUNREACH|REDIRECT}]`

指定したICMPメッセージを送信しないようにする。デフォルトではすべて送信する。

パラメーター

ICMPREPLY: 送信しないメッセージタイプを指定する。指定できるのは、NETUNREACH（Network Unreachable）、HOSTUNREACH（Host Unreachable）、REDIRECT（Redirect）の3種類のみ。ALLを指定した場合は、前記の3種類すべてが対象となる。

関連コマンド

ENABLE IP ICMPREPLY
SHOW IP ICMPREPLY

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P