[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE OSPF AREA

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`DELETE OSPF AREA={BACKBONE|area-number}`

area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

OSPFエリアを削除する。

パラメーター

AREA: エリアID。バックボーンエリア（0.0.0.0）はキーワード「BACKBONE」で指定することもできる

関連コマンド

ADD OSPF AREA
ADD OSPF RANGE
DELETE OSPF RANGE
SET OSPF AREA
SET OSPF RANGE
SHOW OSPF AREA
SHOW OSPF RANGE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P