[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE BGP DEFAULTORIGINATE

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`DISABLE BGP DEFAULTORIGINATE`

BGPの経路表にデフォルト経路（0.0.0.0/0）を取り込まないようにする。デフォルトは取り込まない。
デフォルト経路を取り込まない設定の場合、ADD BGP IMPORTコマンドやADD BGP NETWORKコマンドで0.0.0.0/0を対象にしていても、BGPの経路表には取り込まれない。

関連コマンド

ADD BGP PEER
ENABLE BGP DEFAULTORIGINATE
SET BGP PEER

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P