[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE SWITCH LOOPDETECTION

カテゴリー：スイッチング / ポート

`DISABLE SWITCH LOOPDETECTION=LDF [PORT={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートでループガード（LDF検出）機能を無効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

LOOPDETECTION: ループ検出方式。LDF（LDF検出）しかサポートしていないが省略はできない。

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時はすべてのポートが対象となる。

関連コマンド

ENABLE SWITCH LOOPDETECTION
SET SWITCH LOOPDETECTION
SHOW SWITCH LOOPDETECTION
SHOW SWITCH LOOPDETECTION COUNTER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P