[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP PREFIXLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`ADD IP PREFIXLIST=plist ENTRY=1..65535 [ACTION={MATCH|NOMATCH}] [PREFIX=ipadd] [MASKLENGTH=plen[-plen]]`

plist: プレフィックスリスト名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）
ipadd: IPアドレス
plen: プレフィックス長（0〜32ビット）

プレフィックスリストにエントリーを追加する。
プレフィックスリストは、BGP経路に対するフィルタリング機能の1つ。UPDATEメッセージのNLRIフィールドに含まれるプレフィックス（宛先ネットワークアドレスとプレフィックス長の組）ごとにフィルタリングや属性設定をするときに使う。
プレフィックスリストは複数のエントリーから構成されるリスト。検索はエントリー番号の若い順に行われ、最初にマッチしたエントリーで結果（MATCHかNOMATCH）が返される。リストの検索はマッチした時点で終了する。
プレフィックスリストの末尾には「すべてNOMATCH」、すなわち、すべてのプレフィックスに対してNOMATCHを返す暗黙のエントリーが存在している。
プレフィックスリストは単独で使用するのではなく、必ずルートマップのMATCH条件として使用する（ADD IP ROUTEMAPコマンドのMATCH PREFIXLISTパラメーターに指定）。
その場合、結果が「MATCH」のプレフィックスはルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「NOMATCH」のプレフィックスはマッチしたと見なされない。
プレフィックスリストは400個まで作成可能。また、各リストには1000個までエントリーを追加可能。

パラメーター

PREFIXLIST: プレフィックスリスト名

ENTRY: リスト内におけるエントリーの位置。必須パラメーター。

ACTION: 比較対象のプレフィックスが本エントリーにマッチした場合に返す結果の値（MATCHかNOMATCH）。省略時はMATCHとなる。

PREFIX: プレフィックス（宛先ネットワークアドレス）。

MASKLENGTH: プレフィックス長。ハイフン区切りで範囲指定も可能。省略時はPREFIXパラメーターで指定したプレフィックスのクラス標準マスク長となる（PREFIX=0.0.0.0のときは0になる）。

例

``■ 宛先ネットワークアドレスが「192.168.0.0」で、プレフィックス長が16〜24ビットの範囲に収まるプレフィックスにマッチし、結果「MATCH」を返すプレフィックスリスト「mypriv」を作成する。その他のプレフィックスに対しては、暗黙のエントリーによってEXCLUDEが返される。
`ADD IP PREFIXLIST=mypriv ENTRY=1 ACTION=MATCH PREFIX=192.168.0.0 MASKLENGTH=16-24`

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD IP ROUTEMAP
DELETE IP PREFIXLIST
SET BGP PEER
SET IP PREFIXLIST
SHOW IP PREFIXLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P