[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP CLIENT

カテゴリー：DHCPサーバー / 一般コマンド

`SHOW DHCP CLIENT [RANGE=range] [DETAIL]`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）

DHCPサーバー機能のクライアント情報を表示する。

パラメーター

RANGE: DHCPレンジ名

DETAIL: 詳細な情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp client

    DHCP Client Entries

    IP Address      ClientId                   State   Type   Expiry
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.20.240  00-90-99-1e-e0-0a          inuse   dyn    23-Jul-2001 09:47:35
    192.168.20.241                             unused  dyn
    192.168.20.242                             unused  dyn
    192.168.20.243                             unused  dyn
    192.168.20.244                             unused  dyn
    192.168.20.245                             unused  dyn
    192.168.20.246                             unused  dyn
    192.168.20.247                             unused  dyn
    192.168.20.248                             unused  dyn
    192.168.20.249                             unused  dyn

    192.168.10.240  00-00-cd-00-8b-00          inuse   dyn    23-Jul-2001 09:52:55
    192.168.10.241                             unused  dyn
    192.168.10.242                             unused  dyn
    192.168.10.243                             unused  dyn
    192.168.10.244                             unused  dyn
    192.168.10.245                             unused  dyn
    192.168.10.246                             unused  dyn
    192.168.10.247                             unused  dyn
    192.168.10.248                             unused  dyn
    192.168.10.249                             unused  dyn

表 1
IP Address | レンジ内のIPアドレス
ClientId | クライアントの識別子（Client ID）
State | IPアドレスの状態。unused（未使用）、inuse（使用中）、reclaim（回収中）
Type | IPアドレスの割り当て手法。static（静的割り当て）、auto（自動割り当て）、dyn（動的割り当て）
Expiry | 動的に割り当てられたIPアドレスのリース終了日時
Host Name | クライアントのホスト名（DETAILオプション指定時のみ表示）

関連コマンド

SHOW DHCP
SHOW DHCP POLICY
SHOW DHCP RANGE

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P