[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP TRUSTED

カテゴリー：IP / 経路制御フィルター

`SHOW IP TRUSTED`

Trusted Routerリストを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip trusted

       Host address
    ------------------
       192.168.1.100
       172.16.28.32
       172.16.28.169
    ------------------

関連コマンド

ADD IP FILTER
ADD IP TRUSTED
DELETE IP FILTER
DELETE IP TRUSTED
SET IP FILTER
SHOW IP FILTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P