[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE PIM6 BSRCANDIDATE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`DELETE PIM6 BSRCANDIDATE [SCOPE={SITE|GLOBAL|ALL}]`

PIM-SMにおけるC-BSR（ブートストラップルーター候補）としての動作を停止する。

パラメーター

SCOPE: マルチキャストネットワークの範囲（スコープ）。デフォルトはALL。

関連コマンド

ADD PIM6 BSRCANDIDATE
DISABLE PIM6
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P