[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITY

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`ENABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITY`

DHCP Snoopingのオプション機能であるARPセキュリティーを有効にする。デフォルトは無効。

備考・注意事項

本機能は、DHCP Snoopingが有効になっていないと動作しない。
バインディングデータベースにMACアドレス無指定のスタティックエントリーを追加している場合は、ARPセキュリティーを有効化してはならない。

関連コマンド

ADD DHCPSNOOPING BINDING
DISABLE DHCPSNOOPING
DISABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITY
ENABLE DHCPSNOOPING LOG
SHOW DHCPSNOOPING

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P