[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH QOS

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW SWITCH QOS`

QoS設定（802.1Q/802.1pタグフレームのユーザープライオリティー値とプライオリティーキューのマッピング）設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch qos

     Priority Level      QOS egress queue
     ------------------------------------
       0 ................ 1
       1 ................ 0
       2 ................ 0
       3 ................ 1
       4 ................ 2
       5 ................ 2
       6 ................ 3
       7 ................ 3

表 1
Priority level | 受信フレームのユーザープライオリティー
QOS egress queue | プライオリティーキュー番号（大きいほど優先度が高い）

備考・注意事項

バージョン2.5.3より、本コマンドはSHOW QOS HWPRIORITYコマンドに置き換えられた。本コマンドも後方互換性のために残されている。表示形式は若干異なるが、内容は同じ。

関連コマンド

SET SWITCH QOS

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P