[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD SNMP COMMUNITY

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`ADD SNMP COMMUNITY=community [MANAGER=ipadd[/masklen]] [TRAPHOST=ipadd] [V1TRAPHOST=ipadd] [V2CTRAPHOST=ipadd]`

community: SNMPコミュニティー名（1〜15文字。大文字小文字を区別する）
ipadd: IPアドレス
masklen: マスク長（0〜32）

（SNMPv1/v2c）SNMPコミュニティーに管理ステーション、トラップホストを追加する。

パラメーター

COMMUNITY: SNMPコミュニティー名

MANAGER: SNMPオペレーションを許可する管理ステーション。マスク長を付加することで範囲指定も可能。本エージェントは、MANAGERに登録されていないホストからのSNMP要求には応答しない。ただし、SNMPコミュニティーのOPENパラメーターがYESの場合は、MANAGERパラメーターの設定にかかわらず、すべてのSNMP要求に応答する。

TRAPHOST: SNMPv1トラップの送信先ホスト。ここで指定したホストにはSNMPv1形式のトラップが送信される。

V1TRAPHOST: SNMPv1トラップの送信先ホスト。TRAPHOSTパラメーターと同じ。

V2CTRAPHOST: SNMPv2cトラップの送信先ホスト。ここで指定したホストにはSNMPv2c形式のトラップが送信される。

例

``■ SNMPコミュニティー「public」に管理ステーションを追加する。
`ADD SNMP COMMUNITY=public MANAGER=192.168.20.5`

備考・注意事項

SNMPトラップは、ENABLE SNMP COMMUNITY TRAPコマンドを実行してコミュニティーのトラップ設定を有効にしないと送信されないので注意が必要。
TRAPHOST（またはV1TRAPHOST）とV2CTRAPHOSTに同じホストを指定してもよい

関連コマンド

CREATE SNMP COMMUNITY
DELETE SNMP COMMUNITY
DESTROY SNMP COMMUNITY
DISABLE SNMP COMMUNITY
DISABLE SNMP COMMUNITY TRAP
ENABLE SNMP COMMUNITY
ENABLE SNMP COMMUNITY TRAP
SET SNMP COMMUNITY
SHOW SNMP COMMUNITY

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P