[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE BGP CONFEDERATIONPEER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`DELETE BGP CONFEDERATIONPEER=1..65534`

指定したサブASをコンフェデレーションから除外する。

パラメーター

CONFEDERATIONPEER: 現在自分と同じASコンフェデレーションに所属しているサブASの番号。

関連コマンド

ADD BGP CONFEDERATIONPEER
SET BGP
SET IP AUTONOMOUS
SHOW BGP CONFEDERATION

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P