[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPX SERVICE

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`DELETE IPX SERVICE=service TYPE=service-type`

service: サービス名（1〜48文字。空白不可。先頭は英字）
service-type: サービスタイプ名またはサービス番号（16進数。先頭のゼロは省略可）

IPXサービステーブルからスタティック登録されたサービス情報を削除する。

パラメーター

SERVICE: IPXサービス名。

TYPE: IPXサービスタイプ。既定のサービス名（ADD IPX SERVICEコマンドを参照）かサービス番号（16進数）を指定する。

例

``■ ファイルサーバーSalesの情報を削除する。
`DELETE IPX SERVICE=Sales TYPE=FILESERVER`

関連コマンド

ADD IPX SAP
ADD IPX SERVICE
DELETE IPX SAP
SET IPX GSAP
SET IPX SAP
SHOW IPX SAP
SHOW IPX SERVICE

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P