[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE DHCP RANGE

カテゴリー：DHCPサーバー / DHCPレンジ（提供アドレス）

`DELETE DHCP RANGE=range IP=ipadd`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
ipadd: IPアドレス

指定したIPアドレスを静的割り当ての対象から除外する。

パラメーター

RANGE: DHCPレンジ名

IP: 静的割り当てするIPアドレス

関連コマンド

ADD DHCP RANGE
CREATE DHCP RANGE
DESTROY DHCP RANGE
SHOW DHCP RANGE

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P