[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET FIREWALL POLICY ATTACK

カテゴリー：ファイアウォール / イベント管理
備考：本機能はサポート対象外です

`SET FIREWALL POLICY=policy ATTACK={DOSFLOOD|FRAGMENT|HOSTSCAN|IPSPOOF|LAND|PINGOFDEATH|PORTSCAN|SMURF|SYNATTACK|TCPTINY|UDPATTACK} [INTRIGGER=count] [OUTTRIGGER=count] [DETAIL=count] [TIME=minutes]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）を使用可能）
count: 個数（0〜4294967295）
minutes: 時間（1〜4294967295分）

攻撃検出機能のしきい値を設定する。
攻撃イベントの頻度がしきい値を超えた場合は、通知イベントを発生し、またファイアウォールトリガーを発動する。
しきい値の設定は、頻度を計算するための基準期間（分）と、期間内のイベント数を指定することによって行う。しきい値は、PUBLIC側からの攻撃に対するものと、PRIVATE側からの攻撃に対するものを個別に設定可能。
ファイアウォールは、基準期間ごとに攻撃イベントの記録回数をチェックし、回数がしきい値を上回ると通知イベント「start of attack」（攻撃開始）を発生させる。また、攻撃開始のファイアウォールトリガーを起動する。
攻撃開始後もイベントの頻度がしきい値を上回り続けている場合は、基準期間ごとに通知イベント「attack in progress」（攻撃進行中）を発生させる。
その後、基準期間内のイベント数がしきい値を下回った場合は、通知イベント「end of attack」（攻撃終了）を発生させ、また攻撃終了のファイアウォールトリガーを起動する。

パラメーター

POLICY: ファイアウォールポリシー名

ATTACK: 攻撃の種類。別表を参照

INTRIGGER: PUBLIC側からの攻撃に対するしきい値。TIMEパラメーターで指定した期間内にINTRIGGER個を超えるPUBLIC側からの攻撃イベントが記録された場合、通知イベントが発動される。

OUTTRIGGER: PRIVATE側からの攻撃に対するしきい値。TIMEパラメーターで指定した期間内にOUTTRIGGER個を超えるPRIVATE側からの攻撃イベントが記録された場合、通知イベントが発動される。

DETAIL: 通知イベント発生時に保存しておくパケットの数。保存されたパケットの内容はSHOW FIREWALL EVENTコマンドで見ることができる。

TIME: 攻撃イベントの頻度を計算するための基準期間（分）

表 1：攻撃一覧
DOSFLOOD | サービス妨害（DOS）攻撃。不要なトラフィックを送りつける
FRAGMENT | フラグメント攻撃。巨大なフラグメントや再構成できないフラグメントを送りつける
HOSTSCAN | ホストスキャン。内部ネットワークで稼動中のホストを調べる
IPSPOOF | IPスプーフィング。始点IPアドレスを詐称する
LAND | LAND攻撃。始点と終点に同じアドレスを設定したIPパケットによるDOS攻撃。システムのバグを狙うもの
PINGOFDEATH | 特定サイズのPingパケットを送りつけることによりシステムをクラッシュさせる。システムのバグを狙うもの
PORTSCAN | ポートスキャン。ホスト上で稼動中のサービスを調べる
SMURF | Smurf攻撃。始点アドレスを詐称（標的のアドレスを設定する）したPingパケットを中継サイトのディレクディドブロードキャストアドレスに送り、中継サイトから標的サイトに大量のリプライを送りつけさせる
SYNATTACK | Synフラッド。始点IPアドレスを詐称したTCP Synパケットを断続的に送りつけ、標的システムのTCPコネクションキューを枯渇させる
TCPTINY | Tiny Fragment攻撃。微小なフラグメントを用いてTCPフラグを2個目のフラグメントに入れ、Synパケットのフィルタリングをくぐりぬけようとする
UDPATTACK | UDPによるポートスキャン

表 2：攻撃検出しきい値のデフォルト設定
ATTACK | INTRIGGER | OUTTRIGGER | TIME | DETAIL | イベント名
DOSFLOOD | 80 | 160 | 2 | 5 | DOSATTACK
FRAGMENT | 1 | 1 | 2 | 0 | FRAGMENT
HOSTSCAN | 64 | 128 | 2 | 5 | HOSTSCAN
IPSPOOF | 1 | 1 | 2 | 0 | DOSATTACK
LAND | 1 | 1 | 2 | 0 | DOSATTACK
OTHER | 64 | 128 | 2 | 5 | DOSATTACK
PINGOFDEATH | 1 | 1 | 2 | 0 | DOSATTACK
PORTSCAN | 64 | 128 | 2 | 5 | PORTSCAN
SMURF | 1 | 1 | 2 | 0 | SMURFATTACK
SYNATTACK | 32 | 128 | 2 | 5 | SYNATTACK
TCPTINY | 1 | 1 | 2 | 0 | TCPATTACK
UDPATTACK | 32 | 128 | 2 | 5 | DOSATTACK

例

``■ 外部からのポートスキャンイベントが5分間に100個を超えたら通知するよう設定する。
`SET FIREWALL POLICY=mypolicy ATTACK=PORTSCAN INTRIGGER=100 TIME=5`

備考・注意事項

イベントの通知先はENABLE FIREWALL NOTIFYコマンドで設定する。

関連コマンド

CREATE TRIGGER FIREWALL
ENABLE FIREWALL NOTIFY
SHOW FIREWALL POLICY ATTACK

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P