[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP MVR DEBUG

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`DISABLE IP MVR DEBUG={ALL|JOIN|LEAVE|MARL}`

MVR（Multicast VLAN Registration）モジュールのデバッグオプションを無効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。JOIN（IGMP Reportメッセージ）、LEAVE（IGMP Leaveメッセージ）、MARL（内部テーブル）、ALL（すべて）から選択する。

関連コマンド

ENABLE IP MVR DEBUG

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P