[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# PURGE MSTP

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`PURGE MSTP`

マルチプルスパニングツリープロトコルの設定をデフォルト状態に戻す。
ユーザーが作成したMSTインスタンスはすべて削除され、すべてのVLANはCIST（Common and Internal Spanning Tree）の所属に戻る。各種設定パラメーターもすべてデフォルト値に戻り、MSTPモジュールも無効化される。

備考・注意事項

ランタイムメモリー上にあるマルチプルスパニングツリープロトコル関連の設定がすべて削除されるため、運用中のシステムで本コマンドを実行するときは十分に注意すること。

関連コマンド

SHOW MSTP
SHOW MSTP MSTI

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P