[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCPSNOOPING PORT

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`SHOW DHCPSNOOPING PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートにおけるDHCP Snoopingの設定情報を表示する。

パラメーター

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcpsnooping port=11

    DHCP Snooping Port Information:
    ---------------------------------------------------------------------------

    Port ..................... 11
      Trusted .................. No
      Full Leases/Max Leases ... 1/1
      Subscriber-ID ............

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Port | スイッチポート番号
Trusted | DHCP Snoopingにおけるポート種別。Yes（Trustedポート）、No（Untrustedポート）のいずれか
Full Leases/Max Leases | DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）に現在登録されている該当ポート上のクライアントの数 / 該当ポート上で登録可能なクライアントの総数
Subscriber-ID | 該当ポートのSubscriber-ID

関連コマンド

ENABLE DHCPSNOOPING
SET DHCPSNOOPING PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P