[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP NAMESERVER

カテゴリー：IP / 名前解決

`SET IP NAMESERVER=ipadd`

ipadd: IPアドレス

プライマリーDNSサーバーのIPアドレスを設定する（ADD IP DNSコマンドに置き換え）。
DNSサーバーはTELNETコマンドなどで使用されるほか、DNSリレーエージェント機能の転送先としても使用される。名前解決時の検索処理は、ホストテーブル、DNSの順で実行される。DNSサーバーアドレスの設定はSHOW IPコマンドで確認できる。

パラメーター

NAMESERVER: DNSサーバーのIPアドレス。設定を解除するには0.0.0.0を指定する。

備考・注意事項

ファームウェアバージョン2.3より、本コマンドはADD IP DNSコマンド、SET IP DNSコマンドに置き換えられた。後方互換性のために残されているが、設定保存時にはADD IP DNS/SET IP DNSに自動変換される。
MIB変数sysNameに本製品のドメイン名（FQDN）が設定されている場合、sysNameに基づくドメイン名がDNS検索に使用される。たとえば、sysNameに「white.joge.com」が設定されている場合、コマンドラインでホスト名「black」だけを指定すると、「black.joge.com」に対する検索が実施される。

関連コマンド

ADD IP DNS
ADD IP HOST
DELETE IP DNS
DELETE IP HOST
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SET IP DNSRELAY
SET IP HOST
SET IP SECONDARYNAMESERVER
SHOW IP
SHOW IP DNS
SHOW IP DNS CACHE
SHOW IP HOST
TELNET

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P