[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# PURGE BOOTP RELAY

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`PURGE BOOTP RELAY`

DHCP/BOOTPリレーエージェント機能の設定情報をすべて破棄する。

備考・注意事項

ランタイムメモリー上にあるDHCP/BOOTPリレー関連の設定がすべて削除されるため、運用中のシステムで本コマンドを実行するときは十分に注意すること。

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
DELETE BOOTP RELAY
DISABLE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
SHOW BOOTP RELAY

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P