[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPX RIP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`DELETE IPX RIP=filter-id ENTRY={entry-id|ALL}`

filter-id: フィルター番号（0〜99）
entry-id: エントリー番号

IPX RIPフィルターからエントリーを削除する。

パラメーター

RIP: RIPフィルター番号

ENTRY: フィルターエントリー番号。エントリー番号はSHOW IPX RIPコマンドで確認できる（Entフィールド）。ALL指定時はすべてのエントリーが削除される。

例

``■ IPX RIPフィルター「0」からエントリー「2」を削除する。
`DELETE IPX RIP=0 ENTRY=2`

関連コマンド

ADD IPX RIP
SET IPX GRIP
SET IPX RIP
SHOW IPX RIP

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P