[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP MVR

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`DELETE IP MVR VLAN=1..4094 GROUPADDRESS=ipadd[-ipadd]`

ipadd: IPアドレス

マルチキャストVLANから、配信対象のグループアドレスを削除する。

パラメーター

VLAN: マルチキャストVLANの識別子。CREATE IP MVRコマンドのVLANパラメーターで指定した値を指定する。

GROUPADDRESS: 配信対象から除外するマルチキャストグループアドレス。ハイフン区切りで範囲指定が可能。

例

``■ マルチキャストVLAN「1」の配信対象グループアドレスから239.100.100.5を除外する。
`DELETE IP MVR VLAN=1 GROUPADDRESS=239.100.100.5`

関連コマンド

ADD IP MVR
CREATE IP MVR
SHOW IP MVR
SHOW IP MVR COUNTER

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P