[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ASYN HISTORY

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`SHOW ASYN[=asyn-number|ALL] HISTORY`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートのコマンド履歴を表示する。
コマンド履歴の表示後、「Enter command number」のプロンプトが表示される。ここでコマンド番号を入力してEnterを押すと、通常のプロンプトに該当コマンドラインが表示された状態となる。単にEnterを押すと、通常のプロンプトに戻る。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。また、ALLを指定した場合は、すべての非同期ポートに関する情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから本コマンドを実行するときは、ポート番号を指定することはできず、コマンドを入力したポートの情報だけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show asyn history

    45  show interface=port1
    46  ena ntp
    47  add ntp peer=172.17.28.1
    48  set ntp utco=jst
    49  reset ntp
    50  show ntp
    51  show time
    52  show ntp
    53  show asyn
    54  show asyn summary
    56  show asyn counter=interface
    57  show asyn history

    Enter command number>

関連コマンド

RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
RESET ASYN HISTORY
SET ASYN
SET MANAGER ASYN
SET TTY
SHOW TTY

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P