[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# PURGE DVMRP

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`PURGE DVMRP`

DVMRPの設定情報、動作情報をすべて削除し、DVMRPモジュールを無効にする。

備考・注意事項

ランタイムメモリー上にあるDVMRP関連の設定がすべて削除されるため、運用中のシステムで本コマンドを実行するときは十分に注意すること。

関連コマンド

DELETE DVMRP INTERFACE
DISABLE DVMRP
RESET DVMRP INTERFACE
SET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P