[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD FIREWALL POLICY APPRULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-02 が必要

`ADD FIREWALL POLICY=policy APPRULE=app-rule-id ACTION={ALLOW|DENY} INTERFACE=vlan-if APPLICATION={FTP} [COMMAND={GET|PUT}] [PORT=port]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）を使用可能）
app-rule-id: アプリケーションルール番号（1〜299）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはPPPインターフェース
port: TCP/UDPポート番号（0〜65535）

ファイアウォールポリシーにアプリケーションルールを追加する。
アプリケーションルールは、FTPのSTOR（PUT）、RETR（GET）のように、アプリケーション層での通信を制御するためのルール。現時点ではFTPにのみ対応している。

パラメーター

POLICY: ファイアウォールポリシー名

APPRULE: アプリケーションルール番号

ACTION: アクション。該当するアプリケーショントラフィックを通過（ALLOW）させるか、拒否（DENY）するかを指定する。

INTERFACE: IPインターフェース名

APPLICATION: アプリケーションプロトコル。現時点ではFTPのみサポート。

COMMAND: アプリケーションプロトコルにおけるコマンド名。現時点ではFTPのGET（RETR）とPUT（STOR）のみをサポート。本パラメーターは、APPLICATION=FTPの場合にのみ有効。

PORT: APPLICATIONで指定したアプリケーションが使用するポート。標準的でないポートを使用している場合に指定する。

例

``■ VLAN out側からのFTP PUT（STOR）を禁止する。
`ADD FIREWALL POLI=mynet APPRULE=1 ACT=DENY INT=vlan-out APP=FTP COMMAND=PUT`

関連コマンド

DELETE FIREWALL POLICY APPRULE
SHOW FIREWALL POLICY

参考

RFC959, FILE TRANSFER PROTOCOL

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P